El-diagram til 13 polet stik til LMC

	Ben nr,
	Lednings funktion
	Lmc                Årg. 1995-2004
	Lmc               Årg. 2005 og frem
	Ledningstykkelse på campingvogn

	Anbefalet ledningstykkelse på bil som minimum.

	1  /L
	Venstre blinklys  +
	Gul
	Gul
	1,5
	1,5

	2  /54G
	Tågebaglys +
	Blå
	Blå
	1,5
	1,5

	3  /31 
	Stel til ben 1 – 8 
	Hvid
	Hvid
	1,5  /  2,5
	4

	4  /R
	Højre blinklys  +
	Grøn
	Grøn
	1,5
	1,5

	5  /58 R
	Højre lys  +
	Brun
	Brun
	1,5
	1,5

	6  /54
	Stoplys  +
	Rød
	Rød
	1,5
	1,5

	7  /58 L
	Venstre lys  +
	Sort
	Sort
	1,5
	1,5

	8
	Fri  / disponibel. til Baklys
	
	Lyserød
	1,5
	1,5

	9
	Konstant/ladeledning  invendig lys  +
	Blå
	Orange
	2,5
	4

	10
	Køleskab  +
	Blå/hvid
	Grå
	2,5
	4

	11
	Stel til køleskab
	
	Hvid / Sort
	2,5
	4

	12
	Fri / 
	
	Hvid / Blå
	1,5
	

	13
	Stel til ben 9- 12
	Hvid/blå
	Hvid / rød
	2,5
	4


Ledning til ben 9-10 trækkes begge helt op til bilen´s batteri og sikres med hver sin sikring på 16-25 amp afhængig af lednings tykkelse.
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Ledning til ben 10 monteres med relæ som styres af  D+ på generator eller bilen´s kørelys, sådan at der er strøm på ben 10 når motoren er startet. 
